**
Technische Lijst Zinder**

**Contact gegevens:**

Cultuurbedrijf Tiel, Zinder

Rechtbankstraat 2

4001 JR Tiel

0344-636060 Algemeen

0344-673500 Kassa

info@cultuurbedrijftiel.nl

Hoofd Techniek: Thijs Gennissen

0344-673510

techniek@cultuurbedrijftiel.nl

**Parkeren:**

Er is een mogelijkheid voor inpandig laden en lossen voor, busjes, personenauto’s en vrachtwagens (geen trailers), **14m x 3,5m x 4m.** De voertuigen kunnen alleen in overleg binnen blijven staan. Onder het gebouw is een parkeergarage, **maximale inrijhoogte 2,1m**.

**Afmetingen:**

18m diep

11m breed

6m hoog

Er is een inrijdbare tribune met 120 zitplaatsen. Indien de tribune staat, is het speelvlak ongeveer 8m bij 11m.

Bij ingereden tribune is de zaal ongeveer 18m bij 11m.

Er zijn podiumdelen om een podium te bouwen van ongeveer 8m bij 5m.

**Licht:**

***Lichtcomputer:***

ETC-Ion, 40 faders.

Voor spots zie lichtplan

Er zijn geen dimmers aanwezig, rechts achterop is wel een 32A en een 63A aansluiting om eventueel eigen dimmers op aan te sluiten.

**Geluid:**

***P.A.***

Links/ Rechts:

1x Soundprojects SP3-60 (main)

1x Soundprojects SP2-90 (infill)

1x Soundprojects SP2-15 (sub)

Extra fill:

1x Soundprojects SP3-60

Processor: Soundweb, met diverse presets

***Mengtafels***

2x Midas M32

Andere tafels beschikbaar in overleg

***Monitors***

6x Soundprojects X-act

2x Soundprojects X-tender

Extra monitors op aanvraag beschikbaar.

***Microfoons***

Aantallen en beschikbaarheid op aanvraag

***Stroomvoorziening***

Rechts achterop is 1x 32A, 1x63A en 3 losse groepen beschikbaar voor eventueel eigen P.A. en backline, indien niet gebruikt voor eigen licht.

**Hijsinstallatie**

Er hangen 7 trussen, 4 ervan hangen in takels, de anderen hangen op vaste hoogte.

Zie lichtplan voor verdeling.

Extra bijhangen kan alleen in overleg ivm met de maximale kapbelasting en het vaste lichtplan.

**AV**

Er hangt een beamer vast in een truss

Merk / type: Panasonic WUXGA

Aansluiting: HDMI-over-Ethernet

Maximale resolutie: 1920 x 1080 (ivm HDMI-over-Ethernet)

Lichtopbrengst: 6500 ansilumen

**SIAP**

De zaal beschikt over een elektro-akoestisch systeem waarmee de akoestiek van de zaal aangepast kan worden.

<https://www.siap.nl/>

**Zie ook technische lijsten overige zalen:**

[**https://www.agnietenhof.nl/info/praktisch/techniek/**](https://www.agnietenhof.nl/info/praktisch/techniek/)